**附件2：**

2025级新生军训服装技术规格及要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术规格及要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 非制式海陆地迷彩服（夏）（含长袖上衣、裤子） | 1、服装做工精细，纽扣缝线牢实，拉链活络、结实牢靠不掉齿，拉链损坏要求不得小于 800 次。  2、聚酯纤维：100%。  3、甲醛含量≤75mg、PH 值范围（4.0—8.5）。  4、耐水色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4级。  5、根据军训时摸、爬、滚、打的需要，在肘、膝盖、臀部等部位进行加厚处理，特殊部位（如裤裆）缝双道线。  6、符合 GB/T250-2008 规定。 | 6700 | 套 |
| 2 | 体能衫 | 1、聚酯纤维：75%，棉：25%  耐水色牢度≥4 级。  2、甲醛含量≤75mg、PH 值范围（4.0—8.5）。  3、黑色，左侧胸口带山东航空学院校徽，右袖口带国旗标。 | 13400 | 件 |
| 3 | 迷彩帽（带帽徽） | 1、聚酯纤维：100%。  2、甲醛含量≤75mg、PH 值范围（4.0—8.5）。  3、耐水色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4级 | 6700 | 顶 |
| 4 | 作训鞋 | 1、不得使用再生橡胶底，质量符合国家标准。  2、要求透气性好、抗菌、防臭，鞋帮和鞋底要耐磨、耐用、不脱底。  3、甲醛含量≤300mg。 | 6700 | 双 |
| 5 | 外腰带 | 1、机织腰带。  2、成分：丙纶 100%，重量≥35g。 | 6700 | 条 |
| 6 | 马扎 | 军绿色马扎，腿部连接处铆钉钉牢或防脱丝钉，支撑四角安装防滑套脚，高40cm\*宽31cm\*长27cm，管壁厚1.10mm，外穿钢丝，穿绳尼龙织带。 | 6700 | 件 |